**בניה בגישה אקולוגית- צרור עצות**

אם בחרת לבנות בית בשיטה קלה\ יבשה ואו בניה אקולוגית אחרת, יתכן שבחרת נכון ובכל זאת הקפד לבחון את העלות שכן לא פעם העלות הראשונית גבוה ויש לבחון האם התייעלות לאורך זמן מצדיקה את העלות.

באם בחרת לבנות בגישה לא קונבנציונלית, הרי לך צרור עקרונות אצבע אדריכליים לבינוי מתחשב ומתכתב עם הסביבה האקולוגית:

1. הקפד לנתק את הבית מהקרקע על מנת להימנע ממצבי קפיאה או חימום יתר. באזורים מועדים יש לבודד את רצפת הבית בבידוד חיצוני בנוסף לרצפת צלעות גבוהה (35 ס"מ).
2. הקפד על קירות MAX מבודדים בעובי של 25-30 ס"מ ללא טיח. כיום משווקים בלוקים מחומר אסופי וממוחזרים כדוגמת בלוק פומיס. וודא שבנוסף להתנגדות ההולכה שלהם, תהיה לבלוקים גם מסה מספקת להכלת\ החזקה קלורית. וודא כי כל חלקי הבטון בשלב מבודדים בMAX למניעת גשרי קור שיש ביכולתם להקרין על כלל חלקי שלד המבנה.